询 价 文 件

**项目名称：图书馆一体式净开水设备（12台）租赁服务**

**项目编号: WX2025-002**

盐城工学院后勤基建处

二〇二五 年 三 月 二十四 日

第一部分 询 价 公 告

根据采购计划，盐城工学院现对图书馆一体式净开水设备（12台）租赁服务项目进行询价采购，欢迎符合相关条件的投标人前来投标。

**一、项目基本情况**

1.项目编号: WX2025-002

2.项目名称：图书馆一体式净开水设备（12台）租赁服务

3.最高限价：36000元（叁万陆仟元整），投标报价高于最高限价的视为无效标书。

4.采购需求：本次共租赁12台一体式净开水设备，租赁期限为一年。

5.工期要求：5日历天。

6.本项目不接受联合体投标。

**二、投标人资格条件**

投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人。

（一）基本条件

1.投标人必须是具备独立法人资格的生产厂商或销售代理商（销售代理需提供生产厂商的代理授权书）；

2.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年的法人单位不需提供）；

3.提供盖公章的多证合一证照（或各自独立的单一证照）副本复印件，提供法定代表人或被授权代表人身份证复印件；原件携带备查；

4.提供盖公章的、与项目类似的经营业绩证明文件复印件；

5.提供参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、失信记录的声明；

6.本次采购不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包或分包。

（二）其它条件

1.投标产品（一体式净开水设备）需具有省级及以上政府主管部门出具的涉水产品卫生安全许可批件；

2.过滤系统：五级或以上过滤（ PP棉+活性炭+炭棒+反渗透膜+活性炭），提供与整机同一品牌的所有滤芯的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；

3.直饮机加热内胆出水水质符合卫生许可批件，投标时须提供与整机同一品牌的内胆卫生批件复印件。提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；

4.防触电I类。具有国家认可检测机构出具的检测报告，提供检测报告原件复印件并加盖公章；

5.具有CQC认证证书；

6.有中国节能产品认证证书；

7.无第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。（提供承诺书）

8.中标供应商从业人员必须持证上岗：

①所有服务人员持健康证上岗，保证服务人员身体健康且懂得食品安全注意事项，杜绝自身传染病导致水质不安全给学生带来的风险。（提供相关资质证明，加盖公章）

②维修维保人员需持《电工证》上岗，保证维修、维护、施工的专业性和绝对安全性。（提供相关资质证明，加盖公章）

注：提供相关人员证书复印件及供应商为其缴纳的投标截止时间前连续三个月（不含投标截止时间当月）的养老保险缴费证明；注册不到三个月的新公司提供员工自进入新公司至今的养老保险缴费证明。

**以上所有证明文件需提供复印件并加盖公章（原件携带备查）。**

**三、获取招标文件**

请具备主要资格条件的潜在投标人在下面的链接中下载。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

投标人请于2025年4月7日14:30—15:00之间将装订密封加盖公章后的投标文件，送至盐城工学院希望大道校区行政楼322办公室**（投标人请走学校东门，按学校门禁管理要求进出）**。

联系人：仇惠民

联系电话：13961987246

开标时间：2025年4月7日15时整

地点：盐城工学院希望大道校区328会议室（盐城市希望大道中路1号）。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工学院后勤基建处官网”发布的信息更正公告或书面补充通知，投标人应在开标前随时上网查阅，否则，其引起的相关后果由投标人自行负责。

**六、其他补充事宜**

1.投标保证金：本采购项目投标人无需交纳（提交）投标保证金。

2.投标文件要求：

投标文件一式三份，正本1份（正反打印，副本无此要求），副本2份，装袋密封盖章提交。

3.评标办法：最低价评标法。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

联 系 人：霍宁

联系电话：13626227758

第二部分 投标人须知

一、供应商一旦递交了投标文件，即被认为接受了本询价文件的条款、规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、投标人对采购文件有疑问的，需在规定时间与技术联系人对接。

三、投标文件编制要求

1.投标人应按照采购文件及“投标文件的组成及格式”的要求制作响应文件。投标文件应（至少）包括法定代表人授权书、资信证明文件、报价一览表及有关承诺、说明，以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.投标文件必须打印或复印，并按顺序装订成册。投标文件需提供正本1份（正反打印，副本无此要求）），副本2份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。报价一览表小写与大写不一致的以大写为准。单价与小计不一致、小计与合计不一致的，以有利采购人的原则确定总价。其它文本与中文文本不一致的以中文文本为准。

3.投标文件封面要求：右上角必须注明“正本”或“副本”字样；封面标记“项目名称”、“项目编号”、“标段号”、投标单位全称等字样，由法定代表人签名，并加盖单位公章。

4.投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效。由此产生的不利后果由投标人自行承担。

5.三份投标文件必须装入一个文件袋（盒）中。且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(公章)；不加盖骑缝章或将3份投标文件分别密封在3个文件袋（盒）中视为无效投标，将被拒收。

6.文件袋（盒）封面应标记“项目名称”、“项目编号”、投标人全称、法人签名等字样，并加盖单位公章。如文件袋（盒）未按要求密封、标记、加盖公章，投标文件将被拒收。

7.不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

四、成交供应商的确定原则：评标委员会将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离，重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评标委员会将对响应的投标文件进行评审和比较，评审中可要求供应商（不一定要求全部供应商）对其投标文件作出必要的澄清和确认，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，价格最低确定成交供应商。

五、履约保证金：

1.在合同签订时，成交供应商须向采购人交纳履约保证金，履约保证金金额为成交价的10%。

2.履约保证金是为了保护盐城工学院免遭因成交供应商的不当行为而蒙受的损失，采购人在因成交供应商的行为遭受损失时，履约保证金不予退还，并依法追究成交供应商的违约责任。

3.成交供应商提供的货物、服务低于询价文件要求及响应文件承诺，或检测不合格或提供伪劣产品的，履约保证金不予退还。

4.成交供应商在本次采购活动中有其它任何违法行为的，履约保证金不予退还。

5.合同履行完毕，若无违约则无息退还履约保证金。

第三部分 项目需求和质量标准

**一、采购清单、技术规格参数、质量标准**

（一）采购清单（推荐品牌：艾迪卫、澳莱克林、智水源、世纪丰源）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **单位** | **数量** | **租赁期** |
| 一体式净开水设备租赁（小） | 套 | 8台 | 一年 |
| 一体式净开水设备租赁（大） | 套 | 4台 | 一年 |

（二）规格参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 一体式净开水设备配置要求 |
| 1 | 净水流量 | ≥1.05L/min |
| 2 | 额定总净水量 | ≥12000L |
| 3 | 热水箱容量 | 热水箱容积40L/60L |
| 4 | 技术要求 | 水糟采用304不锈钢，防溅水设计；跟饮用水接触的配件100%采用食品级SUS304不锈钢深加工组装而成，不含任何对人体有害的重金属，外壳为304不锈钢，厚度≥0.8mm；水胆容量≥40L（小）/60L（大），采用304不锈钢，厚度≥1.2mm；配置轻触按钮开关，利用直流低压控制电磁阀开关出水，外观优雅，使用方便，可防爆、防渗漏，安全可靠；全自动加热、控温，可连续出水；开水≥96℃；采用智能水温控制系统，水不开，则无水流出，避免饮用生水。步进式，380V 50HZ，6KW，热水供应量，大于等于66L/H，供应人数，100人左右，出水方式为一开一常温（按键）；过滤系统：采用五级或以上过滤（ PP棉+活性炭+炭棒+反渗透膜+活性炭）。 |
| 5 | 机械性能要求 | 采用智能主控系统，主控系统带有日期显示、时间显示、水位显示、饮用状态、定时开关机功能、加热提示、故障显示等数码一体化控制功能。智能定时开关机，高清LCD屏显示，各工作状态和故障提示清晰明了；设备外表平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角为圆滑设计并采用塑料包边加以防护。 |
| 6 | 安全技术配置等要求 | 不少于六重安全防护：自动防漏电，防干烧，防蒸汽，防缺水，防超温，防超压。配置双重泄压装置，可防爆、防渗漏，安全可靠（提供相关检测报告）；所投设备具有省级及以上政府主管部门出具的涉水产品卫生安全许可批件；具有CQC认证证书；有中国节能产品认证证书（提供专利证明） 。 |
| 7 | 服务要求 | 1、每半年更换10寸PP棉、颗粒活性炭、烧结活性炭、烧结活性炭、后置活性炭，做除垢工作；租赁期结束前一个月内更换RO膜；由管理人员到场验收签字确认；按国家和地方规范要求及时做好检测，提供检测报告。2、租赁期内，因产品发生故障不能正常供水，设备提供方必须在接到通知后6个小时内维修到位，如24小时内不能修复则应提供备用机器保证日常使用；3、设备提供方提供技术售后服务，以及净水机的免费维护和保养，含滤芯等一切耗材免费更换，同时提供省级以上卫生疾病预防控制中心承认的第三方检测机构出具的直饮水《检验报告》。 |

注：（1）设备尺寸要求请投标单位自行去现场踏勘。

（2）过滤工艺、净水流量以所投设备涉水卫生批件中标注内容为准。（提供投标产品涉水卫生批件原件复印件加盖公章）。

（3）投标人可以使用推荐品牌之外的其它生产厂家的产品，其性能参数应等于或者优于推荐品牌，并提供相应技术参数的证明材料，由评审委员会三分之二及以上的委员认定。

（三）质量标准

投标产品必须是合格的全新正宗原厂产品，且符合相关国家质量标准和行业标准，随机配件、资料以及软件齐全。

**二、交货期要求**

签订合同后， 5 天内净开水设备安装调试结束、验收合格并交付使用。

**三、交货地点**

交货地点：盐城工学院希望大道校区图书馆指定地点。

**四、付款方式**

本次合同的租赁期限为一年。采购人依据采购文件要求进行验收，在租赁年度结束无质量问题后十个工作日内向中标人支付本年度合同租赁金额。相关支付手续由采购人、中标人协同办理。

**五、合同签订**

公示结束后7日内签订采购合同。

**六、售后服务及服务承诺**

1、投标人须独立完成所投项目的供货、安装、调试、集成维护、保养、滤芯免费更换等相关服务，承租方不再承担任何费用。

2、承诺提供永久技术支持，免费提供技术咨询服务。

3、承诺提供7\*24服务，在得到用户电话的服务响应需求后，应于6小时内进行响应，紧急情况维修人员在4小时内必须赶到现场。

4、承诺提供操作及维护人员免费培训服务，免费提供使用和维修中文手册。

**七、特别说明**

1、租赁期满后中标人自行拆除一体式净开水设备，场地恢复原样。

2、本次采购为整包，不可以拆分细项。

3、如由于询价文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四部分：投标文件的组成及格式

**投标文件（正本或副本）**

**项目名称：图书馆一体式净开水设备（12台）租赁服务**

**项目编号: WX2025-002**

**法人签名：**

**投 标 人（盖章）：**

**年 月 日**

**一、法定代表人授权书**

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司的\_\_\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）\_\_\_\_\_\_\_（职务）代表本公司授权\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）\_\_\_\_\_\_\_(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理\_\_\_\_\_（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

            职    务：

            单位名称：

            地    址：

投标代表（被授权人）签字：

           职    务：

           单位名称：

           地    址：

           投标人（单位公章）：

         日    期：

**二、资信证明文件**

1、多证合一（或营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）证照复印件、加盖单位公章）。

2、投标（法定代表人或授权）代表身份证复印件，(原件携带备查)。

3、与项目类似的经营业绩证明文件复印件，(原件携带备查)。

4、采购文件中规定要求提供的证明文件和投标人认为需要提供的其它文件。

注：要求提供资格、资质原件的，必须在投标时携带备查。

**三、报价一览表及有关承诺、说明**

盐城工学院：

我方愿意按照你方 项目询价文件的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

**一、报价一览表** 货币单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 采购商品 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 投标单价（元） | 小计金额（元） | **不同于项目需求的说明**（技术参数、商务条款正负偏离情况）（可附页） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写： |
| 租赁期限：一年。 |

注：1.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

2.明细报价表必须认真填写，包括设备的品牌、型号、配置参数、数量、价格、质保、项目实施时间等详细说明。

3.提供本采购需求设备详细的配置清单及分项报价。

**二、售后服务承诺及说明**

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（单位公章）：

年月日